|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Яркость  % | Потребление  мАЧ | Время работы  часов |
| 0 | 7.50 |  |
| 5 | 7.99 |  |
| 10 | 8.35 |  |
| 15 | 8.65 |  |
| 20 | 9.01 |  |
| 25 | 9.33 |  |
| 30 | 9.69 |  |
| 35 | 10.00 |  |
| 40 | 10.37 |  |
| 45 | 10.68 |  |
| 50 | 11.04 |  |
| 55 | 11.36 |  |
| 60 | 11.74 |  |
| 65 | 12.07 |  |
| 70 | 12.40 |  |
| 75 | 12.73 |  |
| 80 | 13.12 |  |
| 85 | 13.45 |  |
| 90 | 13.82 |  |
| 95 | 14.16 |  |
| 100 | 14.51 |  |
| Срд. | ~11.0461905 |  |